Appendice A.2 - ELABORATI CARTOGRAFICI

INDICAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL MATERIALE CARTOGRAFICO

I documenti cartografici da allegare alla domanda di autorizzazione sono:	
1.	planimetria generale: la planimetria della zona, con indicata l’ubicazione dello stabilimento (o dell’insediamento nel complesso, nel caso in cui la domanda sia presentata da un consorzio di imprese o nel caso nello scarico finale confluiscano anche acque reflue provenienti da altre imprese), deve essere redatta sulla CTR regionale (in scala 1:10000) , e ove possibile stralcio carta dei vincoli da PGT con evidenziato il perimetro dell’insediamento (scala 1:2000 con relativa legenda);
2.	planimetria reti interne: la planimetria deve essere redatta in scala opportuna (es.: 1:100 O 1:200 o eventualmente 1:500), quotata e deve contenere:
o	reparti e settori dell’azienda/attività;
o	servizi igienici, mense ed altri luoghi ove si producono scarichi di acque reflue;
o	rete fognaria interna allo stabilimento, distinguendo le varie canalizzazioni di acque reflue (con i diametri delle tubazioni);
o	Indicazione di presenza di caditoie e griglie di raccolta
o	nel caso di scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne:
•	rete fognaria interna con indicazione della situazione prevista o in atto relativamente alla raccolta e allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento, i rapporti tra le reti di raccolta, convogliamento e scarico delle acque meteoriche;
•	attività svolte in ciascun piazzale o superficie interni all’insediamento esposte al dilavamento meteorico, indicando l’eventuale presenza di stoccaggi di sostanze e di rifiuti (specifici CER) e le relative zone di carico/scarico degli stessi;
o	indicazione degli eventuali pozzi e/o altre fonti di prelievo 
o	pozzetti di ispezione e controllo identificato in modo univoco sulle varie linee e terminale, prima dell’immissione dello scarico in pubblica fognatura;
o	impianto di trattamento ove presente;
o	localizzazione del punto di scarico nella pubblica fognatura ed indicazione tipo di fognatura (nera/mista/bianca)
o	orientamento rispetto ai punti cardinali

3.	Schema impiantistico del sistema di depurazione delle acque reflue: scala 1:20 o 1:50 o eventualmente 1:100 – pianta e sezioni

Gli allegati grafici dovranno essere forniti in planimetrie  in adeguato formato in funzione delle dimensioni dell’insediamento e purchè siano leggibili
La legenda tipo da utilizzare negli allegati cartografici è di seguito riportata. I segni grafici ed i simbolismi adottati devono essere chiaramente identificabili anche in caso di copia in bianco e nero.
Relativamente ai codici per identificare gli elementi puntuali di interesse al fine della compilazione della Relazione tecnica da riportare nella cartografia, si propone la seguente codifica:
-	stabilimento (scheda 1): sigla ST seguita da un numero progressivo ST1, ST2, ST3…
-	scarico parziale (relativo all’impianto, scheda 1.1): lettera S seguita da un numero progressivo S1, S2, S3…(Es. codice ST1S1)
-	scarico finale (scheda 5): un numero progressivo 1, 2, 3…
-	impianto di trattamento acque: sigla ITA seguita da un numero progressivo ITA1, ITA2, ITA3… 
-	pozzetti di campionamento: sigla PC seguita da un numero progressivo PC1, PC2,…

-	Colori da utilizzare in cartografia
a.	fognatura reflui industriali: colore verde
b.	fognatura reflui civili: colore marrone
c.	fognatura acque di meteoriche: colore blu 
d.	fognatura acque di meteoriche bianche (seconda pioggia/pluviali): colore azzurro
e.	fognatura reflui da raffreddamento diretto: arancione
f.	fognatura reflui da raffreddamento indiretto: rosso

Si precisa che devono essere ben identificati tutti i sistemi a presidio dello scarico in fognatura quali : pozzetti di campionamento, vasche di prima pioggia, disoleatori, dissabbiatori, etc. integrate con sezioni di dettaglio quotate. 
Inoltre devono essere ben identificati con opportuna simbologia tutti punti di raccolta delle acque (caditoie, vasche di rilancio, canaline etc.). 
La simbologia utilizzata deve essere riportata in legenda con descrizione specifica.